*** Creating Trace Output File '.\Flash\Blinky.tra' Ok.
### Preparing for ADS-LD.
### Creating ADS-LD Command Line
### List of Objects: adding '".\flash\startup.o"'
### List of Objects: adding '".\flash\retarget.o"'
### List of Objects: adding '".\flash\serial.o"'
### List of Objects: adding '".\flash\blinky.o"'
### ADS-LD Command completed:
".\flash\startup.o" ".\flash\retarget.o" ".\flash\serial.o" ".\flash\blinky.o" --library_type=microlib --device DARMP --strict --scatter ".\Flash\Blinky.sct" 

--autoat --summary_stderr --info summarysizes -o ".\Flash\Blinky.axf"### Preparing Environment (PrepEnvAds)
### ADS-LD Output File: '.\Flash\Blinky.axf'
### ADS-LD Command File: '.\Flash\Blinky.lnp'
### Checking for dirty Components...
### Creating CmdFile '.\Flash\Blinky.lnp', Handle=0x00000204
### Writing '.lnp' file
### ADS-LD Command file '.\Flash\Blinky.lnp' is ready.
### ADS-LD: About to start ADS-LD Thread.
### ADS-LD: executed with 0 errors
### Updating obj list
### LDADS_file() completed.
