'LCD_BMP'是芯片STM32F103RBT6的一个例子
使用智林'Z32R'开发板演示GPIO输入。

例子:
 - 时钟配置:
   - XTAL    =           12.00 MHz
   - SYSCLK  =           72.00 MHz
   - HCLK    = SYSCLK  = 72.00 MHz
   - PCLK1   = HCLK/2  = 36.00 MHz
   - PCLK2   = HCLK    = 72.00 MHz
   - ADCLK   = PCLK2/6 = 12.00 MHz
   - SYSTICK = HCLK/8  =  9.00 MHz
 - 在真彩液晶上显示位图
