
T0F78 000:192 J-Link ARM DLL Log File (0000ms, 0189ms total)
T0F78 000:192 DLL Compiled: Jun 30 2009 19:10:31 (0000ms, 0189ms total)
T0F78 000:192 Logging started @ 2009-09-24 19:34 (0000ms, 0189ms total)
T0F78 000:192 JLINKARM_SetWarnOutHandler(...) (0000ms, 0189ms total)
T0F78 000:192 JLINKARM_OpenEx(...)Firmware: J-Link ARM V8 compiled Aug 18 2009 09:06:07 (0004ms, 0189ms total)
T0F78 000:192   returns O.K. (0132ms, 0189ms total)
T0F78 000:325 JLINKARM_SetErrorOutHandler(...) (0012ms, 0321ms total)
T0F78 000:346 JLINKARM_TIF_Select(JLINKARM_TIF_JTAG)  returns 0x00 (0000ms, 0333ms total)
T0F78 000:346 JLINKARM_SetSpeed(2000) (0001ms, 0333ms total)
T0F78 000:348 JLINKARM_GetHardwareVersion()  returns 0x13880 (0000ms, 0334ms total)
T0F78 000:348 JLINKARM_GetDLLVersion()  returns 40802 (0000ms, 0334ms total)
T0F78 000:348 JLINKARM_GetFirmwareString(...) (0000ms, 0334ms total)
T0F78 000:387 JLINKARM_GetDLLVersion()  returns 40802 (0000ms, 0334ms total)
T0F78 000:387 JLINKARM_GetCompileDateTime() (0000ms, 0334ms total)
T0F78 000:387 JLINKARM_GetFirmwareString(...) (0000ms, 0334ms total)
T0F78 000:387 JLINKARM_GetHardwareVersion()  returns 0x13880 (0000ms, 0334ms total)
T0F78 000:387 JLINKARM_SetResetType(JLINKARM_RESET_TYPE_NORMAL)  returns JLINKARM_RESET_TYPE_NORMAL (0000ms, 0334ms total)
T0F78 000:387 JLINKARM_Reset()
  ***** Error: Supply voltage too low (1 Volt is required, Measured: 0.0 Volt).
Please check target power.No matching core found. Selecting default core (ARM7). (0002ms, 0334ms total)
T0F78 000:389 JLINKARM_GetIdData(...) (0000ms, 0336ms total)
T0F78 000:390 JLINKARM_GetCompileDateTime() (0000ms, 0336ms total)
T0F78 013:925 JLINKARM_Close() (0078ms, 0336ms total)
