
MEMORY

;#define CHAIN_ADDRESS	81E40000
;	CHAIN			$(CHAIN_ADDRESS)    00001000	RESERVED
;	pdwXIPLoc		00000000  $(CHAIN_ADDRESS)      FIXUPVAR

;;; Tarzan Debug mode 
	NK			8C200000  01D00000  RAMIMAGE		;change by capbily
	RAM    		8E000000  01F00000  RAM

; Common RAM areas
	AUD_DMA     	8c002000  00002000  RESERVED 
	DRV_GLB			8c010000  00010000  RESERVED
	DBGSER_DMA		8c022000  00002000  RESERVED
	SER_DMA			8c024000  00002000  RESERVED
;	IR_DMA			8c026000  00002000  RESERVED
	SD_DMA			8c028000  00008000  RESERVED

;	EDBG			8c030000  00020000  RESERVED	;change by capbily
;	CAMERA			8c050000  000A0000  RESERVED
;	CAMERA			8c088000  00140000  RESERVED

;	DISPLAY			8c160000  00030000  RESERVED  ;320*240
;	DISPLAY			8c1d0000  00100000  RESERVED 
	DISPLAY			8c100000  00100000  RESERVED



CONFIG

	COMPRESSION=ON
	KERNELFIXUPS=ON

IF IMGPROFILER   
	PROFILE=ON
ENDIF

IF IMGPROFILER !
	PROFILE=OFF
ENDIF

;; configur the percentage of RAM allocated for the file system ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
IF IMGTINYFSRAM !		
	FSRAMPERCENT=0x40404040
ENDIF

IF IMGTRUSTROMONLY
	IF IMGNOTALLKMODE
		ROMFLAGS=12
	ENDIF
	IF IMGNOTALLKMODE !
		ROMFLAGS=10
	ENDIF
ENDIF

IF IMGTRUSTROMONLY !
	IF IMGNOTALLKMODE
		ROMFLAGS=2
	ENDIF
	IF IMGNOTALLKMODE !
		ROMFLAGS=0
	ENDIF
ENDIF

	ROMSTART=8C200000   ; change by capbily 
	ROMWIDTH=32
	ROMSIZE=01D00000

