## disk_status

ディスク・ドライブの状態を取得します。

    DSTATUS disk_status (
      BYTE Drive           /* 物理ドライブ番号 */
    );

#### 引数

Drive
  ステータスを取得する物理ドライブ番号を指定します。

#### 戻り値

物理ドライブの状態が次のフラグの組み合わせの値で返されます。

STA_NOINIT
  ドライブが初期化されていないことを示すフラグ。システム・リセットやメディアの取り外し等でセットされ、disk_initialize() の正常終了でクリア、失敗でセットされます。
STA_NODISK
  メディアがセットされていないことを示すフラグ。メディアが取り外されている間はセットされ、メディアがセットされている間はクリアされます。固定ディスクでは常にクリアされています。
STA_PROTECTED
  メディアがライト・プロテクトされていることを示すフラグ。ライト・プロテクト機能をサポートしないメディアでは常にクリアされています。

戻る